Załącznik nr 2

**ZAKRES PRAC**

związanych z montażem klimatyzatorów

Na prace związane z montażem klimatyzatorów składają się m.in.:

1. Przygotowanie elementów instalacji elektrycznej oraz konstrukcji, w tym ścian i sufitu

do mocowania urządzenia;

1. Instalacja klimatyzatora, napełnienie czynnikiem chłodzącym;
2. Podłączenie urządzeń do rozdzielni elektrycznych
3. Pomiary elektryczne nowo wykonanej instalacji elektrycznej zasilania klimatyzatora;
4. Sprawdzenie poprawności pracy nowego klimatyzatora;
5. Wykonanie prac budowlanych odtworzeniowych (np. zamurowanie/zaszpachlowanie

otworów, roboty malarskie itp.).

1. Usuniecie odpadów powstałych w następstwie wykonanych prac.
2. Założenie przez Wykonawcę książki serwisowej (w wersji papierowej) dla urządzenia w miejscu użytkowania urządzenia.
3. Przeszkolenie osób wskazanych przez Zamawiającego w zakresie obsługi nowego klimatyzatora.
4. Przekazanie przedstawicielowi Zamawiającego dokumentacji niezbędnej do obsługi klimatyzatora.
5. Przekazanie przedstawicielowi Zamawiającego niezbędnych informacji, które pozwolą na wykonanie czynności wynikających z ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonowa oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych z dnia 15 maja 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 881). Współpraca z przedstawicielem Zamawiającego w zakresie prowadzenia przez Zamawiającego, jako operatora urządzenia, niezbędnej dokumentacji (Karta urządzenia), jeżeli taka będzie wymagana przepisami prawa.

Uwaga!

1. Sterowanie klimatyzatorów w obrębie poszczególnych sal obsługi powinno się odbywać za pomocą 1 pilota przewodowego.
2. Przy montażu jednostek zewnętrznych w budynku Urzędu Skarbowego w Świdnicy należy uwzględnić zwiększenie odległości montażu od ściany o 15 cm z uwagi na planowane docieplenie ścian budynku.