**Załącznik nr 4 do Zaproszenia**

**ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH do wykonania w trakcie remontu więźby dachowej budynku Urzędu Skarbowego/ ZUS w Jaworze przy ul. Gagarina 5**

1. Oczyszczenie więźby dachowej przed zastosowaniem preparatu zwalczającego i impregnacją drewna
2. Aplikacja żelowego preparatu do zwalczania szkodników drewna oraz impregnacji posiadającego gwarancję producenta na min. 10 lat
3. Likwidacja przecieku dachu tj.

* Rozebranie połaci dach ok. 20 m2
* Rozebranie kosza 8 mb x 0,5 m
* Montaż kosza dachowego 8mb x 0,5 m
* Położenie dachówki ok. 20 m2
* Uzupełnienie folii ok. 20 m2

1. Uszczelnienie obróbek blacharskich ( 8 kominów)
2. Montaż kominka wentylacyjnego systemowego z rurą przyłączeniową – 3 szt.
3. Wymiana uszkodzonych daszków zabezpieczających wyloty kominowe z blachy nierdzewnej – 4 szt.
4. Wymiana włazu dachowego w wymiarach 43 cm x 45 cm – 1 szt.
5. Wymiana dachówek ok. 100 szt.
6. Impregnacja kominów zewnętrznych impregnatem przeciwwilgociowym do klinkieru 2-u krotne – 8 kominów
7. Wzmocnienie krokwi koszowej wymiarach 14 cm x 10 cm – na długości ok. 3m oraz o wymiarach 18 cm x 16 cm na długości ok. 5,5 m
8. Wymiana podwaliny o wymiarach 14 cm x 14 cm o długości ok. 3 m
9. Mocowanie folii oraz uzupełnienie ubytków folii od strony strychu – ok. 20 m2
10. Montaż deski okapowej szer. 30 cm na odcinku długości 2,5 m