**Załącznik nr 2 do Projektu umowy**

**Zakres serwisu urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych**

Do zakresu naprawy i serwisowania urządzeń, w zależności od rodzaju urządzenia, należyw szczególności:

1. Sprawdzenie szczelności instalacji chłodniczej.
	1. Sprawdzenie szczelności i drożności układu odprowadzania skroplin.
	2. Sprawdzenie i uzupełnienie gazu w instalacji.
	3. Wymiana filtrów, wymiana filtrów odwadniaczy.
2. Czyszczenie skraplacza, wnętrz centrali, wymienników ciepła.
3. Czyszczenie filtrów przy użyciu środków grzybobójczych i bakteriobójczych, bądź wymiana filtrów na nowe.
4. Czyszczenie lamel wymienników ciepła jednostki zewnętrznej klimatyzatora przy użyciu sprężonego powietrza.
5. Sprawdzenie układów hydraulicznych, elektrycznych i sterujących.
6. Kontrola, regulacja lub wymiana pasków klinowych.
7. Kontrola i regulacja układów, chłodzenia i grzania.
8. Kontrola i regulacja przepływu powietrza.
9. Kontrola i regulacja automatyki.
10. Kontrola stanu zabrudzeń i zużycia filtrów.
11. Dezynfekcja wężownic i układu odprowadzenia skroplin.
12. Sprawdzenie i regulacja zaworów odcinających i trójdrogowych.
13. Kontrola działania zaworów bezpieczeństwa.
14. Spuszczenie wody przed okresem zimowym i napełnienie po okresie zimowym agregatu wody lodowej w Dolnośląskim Urzędzie Skarbowym we Wrocławiu.
15. Pomiar wydajności wentylacji w pomieszczeniach skarbca w Pierwszym Urzędzie Skarbowym we Wrocławiu.